Angular distribution of PiN-diode detectors placed at the backward hemisphere of the Coulex chamber. 

socket theta		phi
number
1     167.5319      0.0000000E+00
2     167.5319       71.97365    
3     167.5319       144.0201    
4     167.5319      -144.0201    
5     167.5319      -71.97365    
6     160.0227       36.01454    
7     160.0227       108.0073    
8     160.0227      -180.0000    
9     160.0227      -108.0073    
10   160.0227      -36.01454    
11   151.6914       13.16529    
12   151.6914      -13.16529    
13   151.6914      -58.82094    
14   151.6914      -85.17818    
15   151.6914      -130.8261    
16   151.6914      -157.1848    
17   151.6914       157.1848    
18   151.6914       130.8261    
19   151.6914       85.17818    
20   151.6914       58.82094    
21   142.7579      -27.17891    
22   142.6894      -43.70832    
23   142.7579      -99.19149    
24   142.6894      -115.6970    
25   142.7579      -171.1808    
26   142.6894       172.3027    
27   142.7579       116.8208    
28   142.6894       100.2885    
29   142.7579       44.80589    
30   142.6894       28.29148    
31   139.0054      -57.62106    
32   135.0056      -70.64250    
33   138.9843      -84.54967    
34   139.0054      -129.6219    
35   135.0056      -142.6367    
36   138.9843      -156.5494    
37   139.0054       158.3867    
38   135.0056       145.3544    
39   138.9843       131.4479    
40   139.0054       86.38944    
41   135.0056       73.36076    
42   138.9843       59.44141    
43   139.0054       14.37406    
44   135.0056       1.370451    
45   138.9843      -12.54711    
46   130.6994      -29.09717    
47   130.9188      -42.14923    
48   126.3285      -18.33714    
49   126.8803      -53.18893    
50   123.9082      -7.729108    
51   123.8915      -63.68850    
52   130.6994      -101.0986    
53   130.9188      -114.1559    
54   126.3285      -90.32652    
55   126.8803      -125.1877    
56   123.9082      -79.72051    
57   123.8915      -135.6840    
58   130.6994      -173.0992    
59   130.9188       173.8520    
60   126.3285      -162.3313    
61   126.8803       162.8018    
62   123.9082      -151.7264    
63   123.8915       152.3160    
64   130.6994       114.8989    
65   130.9188       101.8453    
66   126.3285       125.6635    
67   126.8803       90.81351    
68   123.9082       136.2741    
69   123.8915       80.31562    
70   130.6994       42.90758    
71   130.9188       29.85166    
72   126.3285       53.67318    
73   126.8803       18.80163    
74   123.9082       64.27780    
75   123.8915       8.316394    
76   112.2616      -71.41370    
77   112.2018      -61.49573    
78   114.9967      -51.58112    
79   119.0059      -41.34825    
80   110.0793      -81.88240    
81   113.0566      -92.60393    
82   116.0398      -102.8029    
83   119.0059      -113.3566    
84   114.9967      -123.5842    
85   112.2018      -133.4987    
86   112.2616      -143.4173    
87   110.0793      -153.8700    
88   113.0566      -164.6063    
89   116.0398      -174.8000    
90   119.0059       174.6422    
91   114.9967       164.4154    
92   112.2018       154.5116    
93   112.2616       144.5962    
94   110.0793       134.1141    
95   113.0566       123.4105    
96   116.0398       113.2006    
97   119.0059       102.6541    
98   114.9967       92.41392    
99   112.2018       82.50414    
100   112.2616       72.59155    
101   110.0793       62.11652    
102   113.0566       51.39658    
103   116.0398       41.19462    
104   119.0059       30.64613    
105   114.9967       20.42020    
106   112.2018       10.50944    
107   112.2616      0.5834094    
108   110.0793      -9.879065    
109   113.0566      -20.60006    
110   116.0398      -30.79992